**32 寸电容触摸规格书**

**产品视图：**(尺寸图见详情页)



**前言：**

操作使用本产品需认真阅读用户手册， 以免操作过程中的危险及财产损失。请勿放置在户外 淋雨、潮湿、暴晒、结冰、易燃易爆、腐蚀性气体等恶劣环境，请勿使用破损或不适合的插 座，确保插头与插座接触良好，任何尖锐物品不得插入或触碰散热孔内，以免电路短路导致 产品损坏，整机背后开孔为通风散热，请勿堵塞开孔。

**外接 PC 说明：**

请勿带电操作，外接电脑反向触控操作时才需要连接电容触摸显示器的Touch-USB 口，为保证外接输入信号传输质量，建议采用≦10 米长 HDMI2.0 版本高清线，USB 数据线与 HDMI 线非标准出货。

**1.产品特性:**

◆.采用 ELED 正装工艺，整机窄黑边，轻薄设计。

◆.高强度冲压镀锌钣金背板主动散热，全模具化整机结构件，无接缝一体成型前框。

◆.搭载 10 点高精度电容触控，精准识别无抖动。

◆ .定位精度: ±0.1mm，更快的书写触控速度，最佳书写与触控体验。

◆.外部无可见电脑模块的连接线，简洁美观。

◆.一体化热插拔式设计，便捷式升级与维护。

◆.3mm 超白波全钢化玻璃透光率>92%。

◆.整机面框单边仅 14mm.

**2：显示参数**

LCD 尺寸：32；分辨率：1920X1080，亮度：500cd/m²，可视角度：178°，刷新频率：60Hz，色彩：16.7M，光学模式：常黑显示透射式，背光类型：ELED侧入式光源，透光率：98%，显示比例：16:9，响应时间：6ms，使用寿命：100000小时，工作存储温度:0 ~ 50°C，内嵌喇叭2×8W(8Ω) ，待机功耗：0.5W，电源输出功率：84W黑边尺寸：14mm,净重毛重：12Kg/14Kg ,包装尺寸：长840mm\*高540mm\*厚150mm **,**外形尺寸：长725mm\*高420mm\*厚57mm/挂架22mm

单板(可选OPS)操作系统：适用于 Windows10 ，处理器：四代I5（可选配I7）内存:4G（可选配8G），内置存储器:128G（可选配256G）(可选安卓系统 972 2G运行内存，16G存储）;网络支持:以太网，支持 WIFI;音频输出:左右声道输出。

**3：触摸参数**

触摸技术:电容感应技术;触摸点数:10 点；触摸精度：±1 (mm)；感应物体：手指/电容触摸笔；触摸压力：零压力；响应时间：4ms；触摸玻璃：3mm 超白波全钢化玻璃 (透光率>92%)；使用寿命1000000次，全角度抗外界环境光照射.

**4.尺寸图**

****

**5. 免责声明**

本产品因受配置及生产制造工艺等诸多方面影响，实际尺寸/重量可能会存在差异，规格书仅 供参考，请以实际为准。

本规格书附带的产品图片仅用于示意展示，实际的效果(包括但不限于外观、颜色、尺寸)可能 略有差异，请以实物为准。

为提供更详尽准确的规格参数信息，可能会对本规格书的内容及表述进行修订调整，以求与实际产品信息相匹配。

请严格按照整机要求的存储条件进行存储，不当存储可能会造成异常。

如遇有涉及到上述修改及更新的情形，恕不另行通知。